bram11.v如果要用continuous assignment的話，第17行的reg要改成wire

順帶一提，bram12.v第28行也有相同的問題

FIR Vedio：

<https://www.youtube.com/watch?v=ar5_DI8vH4g>

<https://www.youtube.com/watch?v=nCNTMydbNkw>